# dos land

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / 攻撃検出

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# dos land action ACTION`

`(config-if)# no dos land`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて、Land攻撃の検出機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、Land攻撃の検出機能を無効にする。
初期設定は無効。
Land攻撃の検出条件は次のとおり。

- 対象スイッチポートにおいて、始点・終点に同じIPアドレスがセットされたIPパケットを受信した

## パラメーター

`action ACTION`
  攻撃検出時の動作。下記を指定する
  `shutdown`
    対象スイッチポートをシャットダウン（物理的にリンクダウン）する。期間は攻撃検出後1分間（固定値）。その後ポートは自動的にリンクアップする

## 使用例

ポート1.0.1でLand攻撃の検出機能を有効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# dos land action shutdown

ポート1.0.1でLand攻撃の検出機能を無効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# no dos land

## コマンドツリー

## 関連コマンド