# autoboot enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] autoboot enable`

## コマンド説明

SDHCカード上のファームウェアへバージョンアップ・バージョンダウンやコンフィグの置き換えを自動的に実施するSDカードオートブート機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
SDカードオートブート機能は工場出荷状態からの初回起動時に有効になっているが、初回起動処理が終了した後は自動的に設定が無効に変更になる。

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# autoboot enable

## 注意・補足事項

本機能の詳細については解説編を参照。
本コマンドはコンフィグに保存する必要はない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド