# match mac-type

モード
  クラスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-cmap)# match mac-type {l2bcast|l2mcast|l2ucast}`

`(config-cmap)# no match mac-type`

## コマンド説明

対象クラスマップにmatch mac-type節を追加する。すでにmatch mac-type節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch mac-type節を削除する。
match mac-type節は、レイヤー2アドレス種別に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

## パラメーター

`l2bcast`
  レイヤー2ブロードキャストアドレス
`l2mcast`
  レイヤー2マルチキャストアドレスとレイヤー2ブロードキャストアドレス
`l2ucast`
  レイヤー2ユニキャストアドレス

## コマンドツリー