# ipv6 mld snooping

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ipv6 mld snooping`

## コマンド説明

システム全体でMLD Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はMLD Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
MLD Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ipv6 mld snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

## 注意・補足事項

本コマンドでMLD Snoopingの有効・無効を変更した場合は、設定を保存してシステムを再起動すること。
MLD Snooping機能は、システム起動後に作成された最初の63 VLANでのみ使用可能。詳しくは解説編の注意事項を参照。
MLD Snooping機能では、MLDv2の送信元指定（ソースリスト）付きReportは破棄されるため、MLDv2ホスト側で送信元を指定しないよう設定するか、MLD Querier側でMLDv1を使用するよう設定する必要がある。詳しくは解説編の注意事項を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド