# boot system

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`(config)# no boot system [backup]`

## コマンド説明

通常用またはバックアップ用ファームウェアのイメージファイルを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定を削除する（ファームウェアの指定がないと通常起動できなくなるので注意）。

## パラメーター

`FILEPATH`
  通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーまたはSDHCカードのルートディレクトリー（flash:/またはcard:/）になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない
`backup FILEPATH`
  バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）に置かなくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

## 使用例

フラッシュメモリー上のIE210-5.5.6-0.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system flash:/IE210-5.5.6-0.2.rel

SDHCカード上のIE210-5.5.6-0.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system card:/IE210-5.5.6-0.2.rel

Note

5.5.6-0.2は説明用の架空バージョンであり、実際には存在しない可能性があります。

## 注意・補足事項

イメージファイルの設定は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
SDHCカード上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、FAT32でフォーマットされている必要があります。ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。
SDHCカード上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、あらかじめフラッシュメモリー上のイメージファイルをバックアップ用ファームウェアとして設定しておく必要がある。
SDHCメモリーカードを使用する場合はお客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。
本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる。「no boot system」による通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定の削除は可能）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

## コマンドツリー

## 関連コマンド