# mac address-table ageing-time

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / フォワーディングデータベース

## 構文

コマンド構文

`(config)# mac address-table ageing-time <10-1000000> [none]`

`(config)# no mac address-table ageing-time`

## コマンド説明

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）のエージングタイム（MACアドレス保持時間）を変更する。
noneオプションを指定することで、エージングタイムを無効にすることができる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<10-1000000>`
  エージングタイム。この時間内に受信されなかったダイナミックエントリーは削除される。初期値は300秒
`none`
  エージングタイムを無効にする。

## コマンドツリー