# mru

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mru <68-9216>`

`(config-if)# no mru`

## コマンド説明

対象スイッチポートでレイヤー2転送（スイッチング）可能な最大パケットサイズ（Ethernetフレームのデータ部分のサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
対象スイッチポートで転送可能な最大フレームサイズ（Ethernetフレーム全体のサイズ）は、本コマンドの設定値 + 22バイトとなる。

## パラメーター

`<68-9216>`
  転送可能な最大パケットサイズ（バイト）。初期値は1500。SFPポートは68～9000

## 注意・補足事項

本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
本コマンドの設定はミラーポート（mirror interface）では無効。
ジャンボフレームはポートセキュリティーの対象にならない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド