# ip dhcp snooping max-bindings

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip dhcp snooping max-bindings <0-115>`

## コマンド説明

DHCPリースエントリーの最大数を設定する。DHCPリースエントリーは、ポート単位でDHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）に記録される。
no形式で実行した場合は、1に設定する。
初期設定は1。

## パラメーター

`<0-115>`
  DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のポートに対して記録されるバインディングの最大数。0を指定すると、対象ポートには記録されない。

## 使用例

ポート1.0.1-1.0.8のバインディングの最大数を10に設定する。

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.8
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping max-bindings 10

## コマンドツリー

## 関連コマンド