# switchport port-security

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] switchport port-security`

## コマンド説明

対象スイッチポートでポートセキュリティーを有効にする。
no形式で実行した場合はポートセキュリティーを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドを実行しただけでは、学習可能なMACアドレス数の上限値が設定されていないので、まだポートセキュリティーの動作はしない。上限値はswitchport port-security maximumコマンドで設定する。

## 注意・補足事項

トランクグループではポートセキュリティーを使用できない。
ジャンボフレームはポートセキュリティーの対象にならない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド