# source-interface

モード
  VXLANモード
カテゴリー
  L2スイッチング / VXLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-vxlan)# source-interface IFNAME`

`(config-vxlan)# no source-interface`

## コマンド説明

VXLANパケットの送信元として使用するIPアドレスを指定する。
VXLANパケットの送信元として使用できるのは、ループバックインターフェース（lo）のみ。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
Note

no形式で実行する場合は先にすべてのリモートVTEPの設定を解除する必要がある。

## パラメーター

`IFNAME`
  VXLANパケットの送信元IPアドレスとして使用するIPアドレスを持つインターフェース名。なお、指定できるのはループバックインターフェース（lo）のみ

## 注意・補足事項

本コマンドを使用するには、ループバックインターフェース（lo）のIPアドレスとしてIPv4アドレス（/32マスク付き）がすでに設定されている必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド