# flood-list

モード
  VXLANモード
カテゴリー
  L2スイッチング / VXLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-vxlan)# [no] flood-list LISTNAME VTEPNAME`

## コマンド説明

VNIの名前付きフラッドリストを作成する。
本コマンドで作成したフラッドリストをmap-access vlan vniコマンドにてVNIと紐づけることにより、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットをそのVNIに参加しているVTEPのみに送信されるように制限する。
no形式で実行した場合はフラッドリストを削除する。
初期設定では、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットはすべてのVTEPに転送される。

## パラメーター

`LISTNAME`
  フラッドリストに任意の名前を付ける（20文字以内）
`VTEPNAME`
  フラッドリストに関連付けるリモートVTEPの名前を指定する。リモートVTEPの名前はremote-vtepコマンドで設定する。カンマ区切りで複数指定が可能（カンマの前後にスペースを入れないこと）

## 使用例

リモートVTEP「VTEP-B」だけからなるフラッドリスト「List1」を作成する。

    awplus(config-vxlan)# flood-list List1 VTEP-B

2つのリモートVTEP「VTEP-B」「VTEP-C」からなるフラッドリスト「List2」を作成する。

    awplus(config-vxlan)# flood-list List2 VTEP-B,VTEP-C

上記のフラッドリストを実際に使う場合のmap-access vlan vniコマンドでの設定例は以下の通り。
VTEP-Aが「vlan300」でブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを受信した場合、「List1」に含まれる「VTEP-B」にだけVXLANパケットを転送する。

    awplus(config-vxlan)# mac-access vlan 300 vni 3000 flood-list List1

VTEP-Aが「vlan400」でブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを受信した場合、「List2」に含まれる「VTEP-B」と「VTEP-C」にVXLANパケットを転送する。

    awplus(config-vxlan)# mac-access vlan 400 vni 4000 flood-list List2

VTEP-Aが「vlan500」でブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを受信した場合、remote-vtepコマンドで指定したすべてのVTEPにVXLANパケットを転送する

    awplus(config-vxlan)# mac-access vlan 500 vni 5000

## 注意・補足事項

本コマンドはオーバーレイネットワークへのパケット転送は制限しますが、オーバーレイネットワークからのパケット転送は制限しません。

## コマンドツリー

## 関連コマンド