# show interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`> show interface [IFRANGE] [brief]`

## コマンド説明

指定したインターフェースの情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はすべてのインターフェースが対象となる
`brief`
  インターフェースの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

## 使用例

    awplus> show interface port1.0.1
    Interface port1.0.1
      Scope: both
      Link is DOWN, administrative state is UP
      Thrash-limiting
        Status Not Detected, Action learn-disable, Timeout 1(s)
      Hardware is Ethernet, address is XXXX.XXXX.XXXX
      index xxx metric 1 mru 1500
      configured duplex auto, configured speed auto, configured polarity auto
      current FEC state cl91
      configured FEC mode auto
      <UP,BROADCAST,MULTICAST>
      SNMP link-status traps: Disabled
        input packets 0, bytes 0, dropped 0, multicast packets 0
        output packets 0, bytes 0, multicast packets 0 broadcast packets 0
        input average rate : 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        output average rate: 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        input peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
        output peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
      Time since last state change: 0 days 01:06:40
      Unknown unicast flooding blocking is disabled

    awplus> show interface eth0
    Interface eth0
      Scope: both
      Link is DOWN, administrative state is UP
      Hardware is Ethernet, address is XXXX.XXXX.XXXX
      IPv4 address 169.254.42.42/16 broadcast 169.254.255.255
      index xxx metric 1 mtu 1500
      configured duplex auto, configured speed auto, configured polarity auto
      <UP,BROADCAST,MULTICAST>
      VRF Binding: Not bound
      SNMP link-status traps: Disabled
      Bandwidth 1g
      Router Advertisement is disabled
      Router Advertisement default routes are accepted
      Router Advertisement prefix info is accepted
        input packets 699, bytes 54770, dropped 0, multicast packets 0
        output packets 37, bytes 4506
        input average rate : 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        output average rate: 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        input peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
        output peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
      Time since last state change: 0 days 00:13:20

    awplus> show interface lo
    Interface lo
      Scope: both
      Link is UP, administrative state is UP
      Hardware is Loopback
      index xxx metric 1
      <UP,LOOPBACK,RUNNING>
      VRF Binding: Not bound
      SNMP link-status traps: Disabled
      Router Advertisement is disabled
      Router Advertisement default routes are accepted
      Router Advertisement prefix info is accepted
        input packets 0, bytes 0, dropped 0, multicast packets 0
        output packets 0, bytes 0, multicast packets 0 broadcast packets 0
        input average rate : 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        output average rate: 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        input peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
        output peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
      Time since last state change: 0 days 01:06:40

    awplus> show interface vlan1
    Interface vlan1
      Scope: both
      Link is DOWN, administrative state is UP
      Hardware is VLAN, address is XXXX.XXXX.XXXX
      index xxx metric 1 mtu 1500
      arp ageing timeout 300
      <UP,BROADCAST,MULTICAST>
      VRF Binding: Not bound
      SNMP link-status traps: Disabled
      Router Advertisement is disabled
      Router Advertisement default routes are accepted
      Router Advertisement prefix info is accepted
        input packets 0, bytes 0, dropped 0, multicast packets 0
        output packets 0, bytes 0, multicast packets 0 broadcast packets 0
        input average rate : 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        output average rate: 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        input peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
        output peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
      Time since last state change: 0 days 01:06:40

表 1：詳細表示（briefオプション未指定時）
Interface | インターフェース名
Link is | リンクステータス
administrative state is | 管理ステータス。UP（ポートが有効に設定されている）、DOWN（ポートが無効に設定されている）、err-disabled（製品の機能によりポートがブロックされてリンクダウンしている）
Thrash-limiting | MACアドレススラッシングプロテクションの状態（Status）と設定（ActionとTimeout）が表示される。StatusにはNot Detected（スラッシング未検出）とDetected（スラッシング検出中）がある。Actionはthrash-limitingコマンドのactionパラメーター設定値。Timeoutは同コマンドのtimeoutパラメーター設定値。スイッチポート（port）にだけ表示される
Hardware is | インターフェース種別。Ethernet、Stackport Ethernet、VLAN、Loopbackがある
address is | 物理（MAC）アドレス
DHCP client enabled on interface | 該当インターフェースでDHCPクライアント機能が有効な場合に表示される
IPv4 address | IPアドレス/マスク長。IPアドレスが設定されているときだけ表示される
broadcast | IPブロードキャストアドレス。IPアドレスが設定されているときだけ表示される
IPv6 address | IPv6アドレス/プレフィックス長。IPv6アドレスが設定されているときだけ表示される。該当アドレスの状態がpreferred（優先アドレス）以外の場合は、行末にtentative（暫定アドレス）、DAD failed（暫定アドレスの重複を検出）、deprecated（非推奨アドレス）のいずれかの状態が表示される。また、状態のあとにアスタリスク（*）が表示されている場合、該当アドレスが自動設定されたことを示す。IPv6アドレスの状態についてはshow ipv6 interfaceコマンドのページを参照
Description | インターフェースの説明文
index | インターフェースインデックス番号（ifIndex）
current duplex | 実際のデュプレックスモード。物理インターフェース（eth、port）にだけ表示される
current speed | 実際の通信速度。物理インターフェース（eth、port）にだけ表示される
polarity | 極性。物理インターフェース（eth、port）にだけ表示される
configured duplex | デュプレックスモードの設定値。物理インターフェース（eth、port）にだけ表示される
configured speed | 通信速度の設定値。物理インターフェース（eth、port）にだけ表示される
metric | メトリック
mtu | MTU（Maximum Transmission Unit）
mru | MRU（Maximum Receive Unit）
arp ageing timeout | ARPタイムアウト（ARPエントリー保持時間）
current FEC state | 実際のFECのステータス。cl91、offがある。100Gインターフェースにのみ表示される
configured FEC mode | 設定されたFECモード。auto、cl91、offがある。100Gインターフェースにのみ表示される
<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> | インターフェースフラグの状態
SNMP link-status traps | SNMPのリンクステータス通知メッセージを生成するかどうか。Sending（生成する）、Disabled（生成しない）のいずれか。Sendingに設定されており、なおかつ、単位時間あたりの生成数に上限が設定されている場合は「(suppressed after 20 traps in 30 sec)」のような形式で上限値も表示される。上限が設定されていない場合は「(suppression disabled)」と表示される
Bandwidth | OSPFがインターフェースコストの自動計算に使用する帯域幅値。IPアドレスを設定可能な実インターフェース（eth、vlan）にだけ表示される
Egress Rate Limit | ポート帯域制限機能の送信レート上限値。上限値が設定されているときだけ表示される
input packets | 受信パケット数。以下、受信パケットに関して、bytes（バイト数）、dropped（破棄パケット数）、multicast packets（マルチキャストパケット数）が表示される
output packets | 送信パケット数。以下、送信パケットに関して、bytes（バイト数）、multicast packets（マルチキャストパケット数）、broadcast packets（ブロードキャストパケット数）が表示される
input average rate | 30秒間と5分間の平均入力レート。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される
output average rate | 30秒間と5分間の平均出力レート。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される
input peak rate | 入力ピークレートとピーク時の日時。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される。ただし、起動後一度もリンクアップしていないポートでは表示されない
output peak rate | 出力ピークレートとピーク時の日時。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される。ただし、起動後一度もリンクアップしていないポートでは表示されない
Time since last state change | 前回ステータス変更後の経過時間
Unknown unicast flooding blocking | UUFB（Unknown Unicast Flood Blocking）機能（switchport block unicast-floodingコマンド）の有効・無効

表 2：簡潔表示（briefオプション指定時）
Interface | インターフェース名
Status | 管理ステータス
Protocol | リンクステータス。スタックポートにはリンクステータスの前にstackportが表示される。

## 注意・補足事項

各インターフェースのインターフェースインデックス番号（ifIndex）は次のとおり。

表 1
インターフェース種別 | インターフェースインデックス番号（ifIndex）
ループバックインターフェース（lo） | 1
VLAN（vlanX） | 300 + X
スタティックチャンネルグループ（saX） | 4500 + X
LACPチャンネルグループ（poX） | 4750 + X
スイッチポート（portX.Y.Z） | 5000 + 5000 * (X - 1) + 500Y + Z

droppedカウンターはカウントされません。show platform port countersコマンドのifInDiscardsカウンターで確認してください。
administrative stateのerr-disabledは、製品の機能によってポートがリンクダウンしている場合にのみ表示されます。このため、ループガードの一部アクションやSTPなどの機能によって、リンクアップしたままポートがブロックされている状態となった場合、err-disabledとは表示されずUPと表示されます。

## 関連コマンド