# show ip igmp snooping routermode

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`# show ip igmp [vrf VRFNAME|global] snooping routermode`

## コマンド説明

制御用マルチキャストグループアドレスの取り扱いに関する情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

    awplus# show ip igmp snooping routermode
    Router mode.............Def
    Reserved multicast address
              224.0.0.1
              224.0.0.2
              224.0.0.4
              224.0.0.5
              224.0.0.6
              224.0.0.9
              224.0.0.13
              224.0.0.15
              224.0.0.24

## 関連コマンド