# distance

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# distance <1-255> A.B.C.D/M [LISTNUM|LISTNAME]`

`(config-router)# distance bgp EBGP IBGP LOCAL`

`(config-router)# no distance <1-255> A.B.C.D/M`

`(config-router)# no distance bgp`

## コマンド説明

（IPv4）IPv4 BGP経路の管理距離（経路選択時の優先度）を変更する。
「distance <1-255> A.B.C.D/M ...」の形式で実行した場合は、A.B.C.D/Mで指定したBGPピアから学習した経路に対してのみ、指定した管理距離を設定する。さらに、標準IPアクセスリストを用いて、該当ピアから学習した特定の経路エントリーだけに管理距離を設定することも可能。
「distance bgp ...」の形式で実行した場合は、経路種別（eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路）ごとに異なる管理距離を設定する。
「no distance <1-255> A.B.C.D/M」の形式で実行した場合は、A.B.C.D/Mで指定したBGPピアから学習した経路に対する管理距離設定を削除する。
「no distance bgp」の形式で実行した場合は、経路種別ごとの管理距離設定を初期値に戻す。

## パラメーター

`<1-255>`
  A.B.C.D/Mパラメーターで指定したBGPピアから学習した経路に対する管理距離（経路選択時の優先度）。値が小さいほど優先度が高い。eBGP経路に対する管理距離の初期値は20、iBGP経路に対する管理距離の初期値は200
`A.B.C.D/M`
  学習元BGPピアのIPアドレス。マスク長「M」によって範囲指定も可能。単一ホストを指定する場合はマスク長として32を指定する（例：10.10.10.5/32）
`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。管理距離の設定対象とする経路エントリーをpermitするよう設定しておくこと
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名
`EBGP := <1-255>`
  eBGP経路対する管理距離。初期値は20
`IBGP := <1-255>`
  iBGP経路対する管理距離。初期値は200
`LOCAL := <1-255>`
  ローカル経路（networkコマンドなどでBGP経路表にインポートした経路）に対する管理距離。初期値は200

## 使用例

eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路の管理距離をそれぞれ30、180、190に変更する。

    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# distance bgp 30 180 190

eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路の管理距離をそれぞれ初期値の20、200、200に戻す。

    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# no distance bgp

## 注意・補足事項

管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IP転送表）に登録されない（IPパケットの転送には使われない）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド