# ipv6 pim dr-priority

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 pim dr-priority <0-4294967294>`

`(config-if)# no ipv6 pim dr-priority`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）対象インターフェースにおけるDR優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
LAN上に複数のPIM-SMv6ルーターが存在する場合、DR優先度のもっとも大きいルーターが該当LANの代表ルーター（DR = Designated Router）になる。

## パラメーター

`<0-4294967294>`
  DR優先度。初期値は1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド