# remote-vtep

モード
  VXLANモード
カテゴリー
  L2スイッチング / VXLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-vxlan)# remote-vtep NAME A.B.C.D`

`(config-vxlan)# no remote-vtep NAME`

## コマンド説明

リモートVTEPの名前を付け、リモートVTEPのIPv4アドレスを指定する。
NAMEパラメーターはflood-listコマンドで指定する際にも使用する。
no形式で実行すると、指定した名前のリモートVTEPの設定を削除する。

## パラメーター

`NAME`
  リモートVTEPに名前を付ける（20文字以内）
`A.B.C.D`
  IPv4アドレスを指定する

## 使用例

リモートVTEP「VTEP-B」を構成し、あらかじめ設定されているリモートVTEPのIPv4アドレス「192.168.1.200」を指定する

    awplus(config-vxlan)# remote-vtep VTEP-B 192.168.1.200

## 注意・補足事項

リモートVTEPの数とVNIにマッピングされたVLANの数は、掛け合わせて8,192以下になるようにしてください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド