# clear scada modbus tcp server connection

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / MODBUS

## 構文

コマンド構文

`# clear scada modbus tcp server connection {A.B.C.D|X:X::X:X} <0-65535>`

## コマンド説明

MODBUS TCPサーバーに接続しているクライアントを強制切断する。
各クライアントはIPv4/IPv6アドレスとTCPポートの組で指定する。これらの情報は、show scada modbus tcp server connectionsコマンドで確認可能。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  クライアントのIPv4アドレス
`X:X::X:X`
  クライアントのIPv6アドレス
`<0-65535>`
  クライアントのTCPポート

## 使用例

MODBUS TCPサーバーに接続中のクライアント（IPv4アドレス 192.168.10.3、TCPポート 37509）を強制切断する。

    awplus# clear scada modbus tcp server connection 192.168.10.3 37509

## 関連コマンド