# show bgp ipv6 neighbors advertised-routes

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show bgp ipv6 neighbors X:X::X:X advertised-routes`

## コマンド説明

（IPv6）指定したIPv6 BGPピアに通知している経路情報を表示する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス

## 使用例

    awplus> show bgp ipv6 neighbors 2001:db8:2222:10::5 advertised-routes
    BGP table version is 12, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 2001:db8:1000:10::/64
                        2001:db8:2222:10::1(fe80::200:cdff:fe28:747)
                                                           32768 ?
    *> 2001:db8:1000:e000::/64
                        2001:db8:2222:10::1(fe80::200:cdff:fe28:747)
                                                           32768 ?
    *> 2001:db8:2222:10::/64
                        2001:db8:2222:10::1(fe80::200:cdff:fe28:747)
                                                           32768 ?

    Number of prefixes 3

## 関連コマンド