# external-page-url

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# external-page-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no external-page-url`

## コマンド説明

外部ページリダイレクトで使用する外部のキャプティブポータル認証ページのURLを指定する。
no形式で実行した場合は指定したキャプティブポータル認証ページのURLを削除する。

## パラメーター

`URL`
  外部のキャプティブポータル認証ページのURL。最大文字数は128文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - = ~ ; + * , . / < > _ ）。

## 注意・補足事項

本設定は、キャプティブポータルの種類（modeコマンド）で外部ページリダイレクトが指定されている場合にのみ有効。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-2.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド