# clear ip mroute statistics

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`# clear ip mroute [vrf VRFNAME] statistics {*|GROUP [SOURCE]}`

## コマンド説明

指定したIPマルチキャスト経路エントリーの統計情報をクリアする。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`*`
  すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] := A.B.C.D [A.B.C.D]`
  マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPアドレス。送信者のIPアドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にするときに指定する

## 関連コマンド