# bgp client-to-client reflection

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp client-to-client reflection`

## コマンド説明

（IPv4）ルートリフレクター（RR）機能を有効化する。
no形式で実行した場合はRR機能を無効化する。
初期設定は有効。
実際にルートリフレクターとして動作するためには、neighbor route-reflector-clientコマンド（BGPモード）でクライアントピア（CP）を指定する必要がある。

## 注意・補足事項

ルートマップエントリーにマッチした経路エントリーを、set ip next-hopコマンドで指定したネクストホップアドレスに書き換える場合は、本コマンドを設定しないこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド