# show ip ospf database summary

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`> show ip ospf [<0-65535>] database summary [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]`

## コマンド説明

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているネットワークサマリーLSA（タイプ3LSA）の内容を表示する。

## パラメーター

`<0-65535>`
  OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる
`A.B.C.D`
  リンク状態ID（ネットワークアドレス）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`adv-router A.B.C.D`
  広告元ルーター（Advertising Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate`
  広告元ルーター（Advertising Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する

## 使用例

    awplus> show ip ospf database summary self-originate

                    Summary Link States (Area 0.0.0.0)

      LS age: 1093
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: summary-LSA
      Link State ID: 172.21.0.0 (summary Network Number)
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 8000000b
      Checksum: 0xdba7
      Length: 28
      Network Mask: /16
            TOS: 0  Metric: 10

                    Summary Link States (Area 0.0.0.1)

      LS age: 833
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: summary-LSA
      Link State ID: 172.16.10.0 (summary Network Number)
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 80000009
      Checksum: 0xadd2
      Length: 28
      Network Mask: /24
            TOS: 0  Metric: 10

      LS age: 373
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: summary-LSA
      Link State ID: 172.22.0.0 (summary Network Number)
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 80000008
      Checksum: 0xdfa4
      Length: 28
      Network Mask: /16
            TOS: 0  Metric: 11

      LS age: 1373
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: summary-LSA
      Link State ID: 172.23.0.0 (summary Network Number)
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 80000007
      Checksum: 0x304b
      Length: 28
      Network Mask: /16
            TOS: 0  Metric: 20

表 1
Area | エリア番号。スタブエリアの場合は[STUB]、準スタブエリアの場合は[NSSA]が後置される
LS age | リンク状態エージ
Options | 広告元ルーターの能力またはオプションを示す各オプションビット8個（Optionsフィールド）の状態。次に示す文字が表示されている場合は該当ビットがオン、「-」が表示されている場合は該当ビットがオフであることを示す。各ビットは左から順に次の意味を持つ
* | 未使用ビット
O | Oビット。拡張LSAであるOpaque LSAを受信/転送したいかどうかを示す
DC | DCビット。デマンドサーキット向けの拡張機能をサポートしていることを示す
EA | EAビット。拡張LSAであるExternal Attributes LSAを受信/転送したいかどうかを示す
N/P | N/Pビット。NSSA外部LSA（タイプ7LSA）においてはPビットと呼ばれ、NSSAのABRがNSSA外部LSA（タイプ7LSA）を通常のAS外部LSA（タイプ5LSA）に変換するかどうかを示す。それ以外ではNビットと呼ばれ、NSSA外部LSA（タイプ7LSA）の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを準スタブエリア（NSSA）と見なしていることを示す
MC | MCビット。マルチキャストOSPF（MOSPF）をサポートしていることを示す
E | Eビット。AS外部LSA（タイプ5LSA）の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを通常のエリアと見なしていることを示す。言い換えると、Eビットがオフのときは、広告元ルーターが所属エリアをスタブエリアまたは準スタブエリア（NSSA）と見なしていることを示す
T | Tビット。サービスタイプ（TOS）別メトリックをサポートしていることを示す
LS Type | LSAの種類。summary-LSA（ネットワークサマリーLSA）と表示される
Link State ID | リンク状態ID。エリア外に存在するネットワークのアドレスを示す（サブネットマスクはNetwork Mask欄に表示される）
Advertising Router | 広告元ルーターのルーターID
LS Seq Number | リンク状態シーケンス番号
Checksum | LSAのチェックサム
Length | LSAの長さ
Network Mask | 該当ネットワークのサブネットマスク長。本項目より下は、該当ネットワークまでの経路のメトリックがサービスタイプ（TOS）ごとに表示される
TOS | サービスタイプ（TOS）
Metric | 該当サービスタイプ（TOS）のメトリック

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## 関連コマンド