# match ipv6 next-hop

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match ipv6 next-hop {X:X::X:X|LISTNAME|prefix-list PLISTNAME}`

`(config-route-map)# no match ipv6 next-hop [X:X::X:X|LISTNAME|prefix-list PLISTNAME]`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch ipv6 next-hop節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ipv6 next-hop節を削除する。
match ipv6 next-hop節は、ネクストホップアドレスの直接指定か、名前付き標準IPv6アクセスリストかIPv6プレフィックスリストを用いて、経路エントリーのネクストホップアドレスを照合するもの。ネクストホップアドレスと指定したアドレスが一致する、あるいは、ネクストホップアドレスと標準IPv6アクセスリストかIPv6プレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。アドレスが一致しない、あるいは、照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  ネクストホップのIPv6アドレス
`LISTNAME`
  標準IPv6アクセスリスト名
`prefix-list PLISTNAME`
  IPv6プレフィックスリスト名。IPv6プレフィックスリストを用いたmatch ipv6 next-hop節を削除するときは、no形式で本パラメーターを指定する必要がある

## コマンドツリー

## 関連コマンド