# scada modbus tcp server port

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / MODBUS

## 構文

コマンド構文

`(config)# scada modbus tcp server port <0-65535>`

`(config)# no scada modbus tcp server port`

## コマンド説明

MODBUS TCPサーバーの待ち受けTCPポートを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は502。

## パラメーター

`<0-65535>`
  TCPポート番号。初期値は502

## 使用例

MODBUS TCPサーバーの待ち受けポートを30502に変更する。

    awplus(config)# scada modbus tcp server port 30502

MODBUS TCPサーバーの待ち受けポートを初期値の502に戻す。

    awplus(config)# no scada modbus tcp server port

## コマンドツリー

## 関連コマンド