# show ip rip vrf interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip rip vrf VRFNAME interface [IFNAME]`

## コマンド説明

指定したVRFインスタンスに関連するRIPインターフェースの情報を表示する。

## パラメーター

`VRFNAME`
  VRFインスタンス名
`IFNAME`
  RIPインターフェース名

## 使用例

    awplus> show ip rip vrf blue interface
    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static
    C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
    Network Next Hop Metric From If Time
    Rc 192.168.30.0/24 1 vlan3
    R 192.168.45.0/24 192.168.30.1 2 192.168.30.1 vlan3 02:46

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## 関連コマンド