# bgp update-delay

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# bgp update-delay <1-3600>`

`(config-router)# no bgp update-delay`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）BGPグレースフルリスタートにおいて、リスタート後に経路の選択や通知を抑制する最大時間（Selection Deferral Timer）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-3600>`
  リスタート後に経路の選択や通知を抑制する最大時間（Selection Deferral Timer）（秒）。グレースフルリスタートを実行したときは、1つ目のピアとBGPセッションを再確立した後、この時間が経過するまでは最適経路の選択やグレースフルリスタート対応ピア（レシーブルーター）への経路通知を行わない。ただし、すべてのレシーブルーターからEnd-of-RIBマーカー（空のUPDATEメッセージ。すべての経路情報を送信したことを示す）を受信した場合は、その時点で本タイマーを停止し、最適経路の選択を行った後、ピアに経路を通知する。初期値は120

## コマンドツリー

## 関連コマンド