# bgp router-id

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# bgp router-id A.B.C.D`

`(config-router)# no bgp router-id`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）BGPルーティングプロセスが使用するBGP識別子（ルーターID）を設定する。
no形式で実行した場合は、初期値（未設定）に戻す。
ルーターIDを設定するコマンドはいくつかあるが、BGPでは次の順序で使用される。

1. BGPモードのbgp router-idコマンドでBGPルーティングプロセス固有のルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
2. ループバックインターフェース（lo）にIPアドレスが設定されている場合、その中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。
3. 1～2のいずれも未設定の場合は、ループバック（lo）以外のインターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する

## 使用例

BGPルーターIDを設定する。

    awplus(config-router)# bgp router-id 10.10.10.1

## 注意・補足事項

BGP使用時は、本コマンドでルーターIDを明示的に設定すること。明示的に設定しない場合、マネージメント用Ethernetインターフェース（eth0）のIPアドレスがルーターIDとして使用される可能性がある。また、純粋なIPv6環境ではインターフェースにIPv4アドレスが設定されていないため、明示的な設定を行わない場合にルーターIDが無効な値となり、BGPセッションを確立できないことがあるので注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド