# set community

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# [no] set community COMMUNITIES [additive]`

`(config-route-map)# [no] set community none`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにset community節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset community節を削除する。
set community節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーのCOMMUNITIES属性を指定したコミュニティー値で置き換える。あるいは、COMMUNITIES属性に指定したコミュニティー値を付加する。

## パラメーター

`COMMUNITIES := {AA:NN|no-export|no-advertise|local-as|internet} ...`
  コミュニティー値。スペース区切りで複数指定が可能
  `AA:NN`
    コミュニティー値。通常、AAはAS番号、NNはAS内で一意のコミュニティー番号とするのが一般的。AA、NNとも1～65534の範囲で指定する
  `no-export`
    Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT」（65535:65281）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のASに通知してはならない（同一ASコンフェデレーション内の他のサブASには通知できる）
  `no-advertise`
    Well-knownコミュニティー「NO_ADVERTISE」（65535:65282）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のBGPピアに通知してはならない
  `local-as`
    Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT_SUBCONFED」（65535:65283）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のASに通知してはならない（同一ASコンフェデレーション内の他のサブASにも通知できない）
  `internet`
    コミュニティー値「0:0」
`additive`
  COMMUNITIES属性に指定値を追加する場合に指定する。省略時はCOMMUNITIES属性の値を置き換える
`none`
  COMMUNITIES属性を削除する場合に指定する

## コマンドツリー

## 関連コマンド