# neighbor ebgp-multihop

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} ebgp-multihop [<1-255>]`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} ebgp-multihop`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループがeBGPピアのとき、該当ピアが同一ネットワークに接続されていなくても（該当ピアまでのホップ数が2以上あっても）BGPセッションを確立できるように設定する。
no形式で実行した場合は、同一ネットワークに接続されていないeBGPピアとはBGPセッションを確立できないように設定する。
初期設定では、同一ネットワークに接続されていないeBGPピアとはBGPセッションを確立できない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`<1-255>`
  eBGPセッションにおけるBGPメッセージの初期TTL値。省略時は255

## コマンドツリー

## 関連コマンド