# show ip pim sparse-mode bsr-router

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ip pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode bsr-router`

## コマンド説明

（PIM-SM）ブートストラップルーター（BSR）の情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

ブートストラップルーターとして動作しているとき

    awplus> show ip pim sparse-mode bsr-router
    PIMv2 Bootstrap information
    This system is the Bootstrap Router (BSR)
      BSR address: 192.168.30.1
      Uptime:      00:02:37, BSR Priority: 0, Hash mask length: 10
      Next bootstrap message in 00:00:33
      Role: Candidate BSR
      State: Elected BSR

      Candidate RP: 192.168.30.1(vlan30)
        Advertisement interval 60 seconds
        Next Cand_RP_advertisement in 00:01:00

ブートストラップルーターとして動作していないとき

    awplus> show ip pim sparse-mode bsr-router
    PIMv2 Bootstrap information
      BSR address: 192.168.30.254
      Uptime:      00:01:31, BSR Priority: 1, Hash mask length: 30
      Expires:     00:01:39
      Role: Non-candidate BSR
      State: Accept Preferred

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## 関連コマンド