# ip pim ignore-rp-set-priority

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] ignore-rp-set-priority`

## コマンド説明

（PIM-SM）ランデブーポイント候補（C-RP）の中から実際に使用するRPを選択するときに、RP優先度を使用せず、ハッシュ関数だけを使用するよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、RP優先度とハッシュ関数を用いて使用するRPを決定する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド