# show ipv6 pim sparse-mode interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode interface [detail]`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）PIM-SMv6インターフェースの情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`detail`
  詳細な情報を表示する

## 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode interface
    Interface VIFindex Ver/   Nbr    DR
                       Mode   Count  Priority
    vlan2     0        v2/S   2      1
        Address       : fe80::207:e9ff:fe02:81d
        Global Address: 2001:db8:168:1::53
        DR            : fe80::20e:cff:fe01:facc
    vlan3     2        v2/S   2      1
        Address       : fe80::207:e9ff:fe02:21a2
        Global Address: 2001:db8:168:10::53
        DR            : this system

表 1：オプション未指定時
Interface | インターフェース名
VIFindex | マルチキャスト仮想インターフェース番号
Ver/Mode | PIMv6バージョン（v2 = version 2）/モード（S = Sparse）
Nbr Count | インターフェース上の隣接ルーター数
DR Priority | DR（代表ルーター）優先度
Address | インターフェースのIPv6リンクローカルアドレス
Global Address | 同インターフェースのIPv6グローバルアドレス
DR | DR（代表ルーター）のIPv6アドレス

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode interface detail
    vlan2 (vif 0)
      Address fe80::207:e9ff:fe02:81d, DR fe80::20e:cff:fe01:facc
      Hello period 30 seconds, Next Hello in 21 seconds
      Triggered Hello period 5 seconds
      Secondary addresses:
       2001:db8:168:1::53
      Neighbors:
       fe80::202:b3ff:fed4:69fe
       fe80::20e:cff:fe01:facc

    vlan3 (vif 2):
      Address fe80::207:e9ff:fe02:21a2, DR fe80::207:e9ff:fe02:21a2
      Hello period 30 seconds, Next Hello in 20 seconds
      Triggered Hello period 5 seconds
      Secondary addresses:
       2001:db8:168:10::53
      Neighbors:

表 2：detailオプション指定時
vlan2（一例） | インターフェース名
vif | マルチキャスト仮想インターフェース番号
Address | インターフェースのIPv6リンクローカルアドレス
DR | DR（代表ルーター）のIPv6アドレス
Hello period | 定期的なHelloメッセージの送信間隔（秒）
Next Hello in | 次の定期的なHelloメッセージ送信までの時間（秒）
Triggered Hello period | PIM-SMv6ルーターの新規発見時などに非定期のHelloメッセージを送信する際の待機時間（秒）
Secondary addresses | Address欄に表示されている以外のインターフェースアドレス（IPv6グローバルアドレスなど）
Neighbors | インターフェース上の隣接ルーター一覧

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド