# priority-queue

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# priority-queue QUEUELIST`

## コマンド説明

対象スイッチポートの指定した送信キューでPQ方式のスケジューリング（絶対優先スケジューリング）を行うよう設定する。
初期状態では、すべての送信キューでPQを使用するよう設定されている。
PQ方式を使う送信キューの間では、上位キュー（番号の大きなキュー）の送信が完了するまで下位キューからはパケットが送信されない。
PQ方式の送信キューは、WRR方式のスケジューリングを行うキューより優先度が高いため、同一スイッチポート上でPQとWRRを併用している場合、PQ方式の送信キューにパケットが存在している間、WRR方式のキューからはパケットが送信されない。

## パラメーター

`QUEUELIST := {<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
  送信キュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能

## 使用例

ポート1.0.13に対し、すべての送信キューでPQ方式を用いるよう設定する（初期設定）。

    awplus(config)# interface port1.0.13
    awplus(config-if)# priority-queue 0 1 2 3 4 5 6 7

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド