# ipv6 route bfd

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 route bfd [profile NAME]`

`(config-if)# [no] ipv6 route bfd disable`

## コマンド説明

該当インターフェース上に登録されているスタティック経路においてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用した経路の監視を有効にする。

## パラメーター

`disable`
  該当インターフェース上に登録されているスタティック経路をBFD監視の対象から外す。ipv6 route bfd all-interfacesコマンドの設定を上書きする
`profile NAME`
  BFDプロファイルを適用する（BFDプロファイルはbfd profileコマンドにて設定する）

## 使用例

vlan1上に登録されているスタティック経路においてBFDを有効にする。

    awplus(config)# interface vlan1
    awplus(config-if)# ipv6 route bfd

## コマンドツリー

## 関連コマンド