# platform silicon-profile

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform silicon-profile profile1`

`(config)# no platform silicon-profile`

## コマンド説明

スイッチチップのメモリー割り当て（プロファイル）を変更する。
no形式で実行した場合はメモリー割り当てを初期設定に戻す。
初期設定はプロファイル指定なし。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。

## パラメーター

`profile1`
  プロファイル1。MACアドレス（FDB）登録数を拡張したいときに使用する。具体的な登録数についてはリリースノートの「サポートリミット一覧」を参照

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド