# address-family ipv4

モード
  BGPモード --> BGP IPv4アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# address-family ipv4 [unicast|vrf VRFNAME]`

`(config-router)# no address-family ipv4 vrf VRFNAME`

## コマンド説明

（IPv4）BGP IPv4アドレスファミリーモードへ移行する。
no形式で実行した場合は指定したVRFインスタンス固有のIPv4 BGP設定を削除する。この場合はBGPモードのまま移動しない。

## パラメーター

`unicast`
  アドレスファミリーとしてIPv4ユニキャストを指定する。単に「address-family ipv4」と入力した場合は「unicast」を指定したものと見なされるため、本キーワードは省略可能
`vrf VRFNAME`
  設定対象のVRFインスタンス名を指定する

## 使用例

    awplus(config)# router bgp 100
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf blue
    awplus(config-router-af)# redistribute connected

## 注意・補足事項

本コマンドは特定のVRFインスタンスに対してBGPの設定を行う場合に使う。「address-family ipv4 vrf VRFNAME」で入ったBGP IPv4アドレスファミリーモードで使えるコマンドは、BGPモードで使えるコマンドのサブセットとなる。
VRFを使わない通常のIPv4ユニキャスト経路制御に関するBGPコマンドはすべてBGPモードに用意されている。「address-family ipv4 unicast」で入ったBGP IPv4アドレスファミリーモードでもBGPモードコマンドの一部を実行できるが、これらはコンフィグ上ではBGPモードのコマンドに変換されるため、通常「address-family ipv4 unicast」でBGP IPv4アドレスファミリーモードに入る必要はない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド