# neighbor passive

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} passive`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、こちらからはBGPセッションを開始しないよう設定する（相手からのBGPセッション開始要求は受け入れる）。
no形式で実行した場合は、こちらからもBGPセッションを開始するよう設定する。
初期設定ではこちらからもBGPセッションを開始する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名

## コマンドツリー

## 関連コマンド