# polarity

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# polarity {mdi|mdix|auto}`

## コマンド説明

対象インターフェースの極性（MDI/MDI-X/自動認識）を変更する。

## パラメーター

`mdi`
  MDI
`mdix`
  MDI-X
`auto`
  MDI/MDI-X自動認識（初期設定）

## 注意・補足事項

本コマンドによる固定設定は物理インターフェース（AT-x950-28XTQm、AT-x950-52XTQmの100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート）、拡張モジュール AT-XEM2-12XT、AT-XEM2-12XTm、AT-XEM2-8XSTm上の10GBASE-Tスイッチポートの100M通信時のみ有効。
マネージメント用Ethernetポート（eth0）はauto設定によるMDI/MDI-X自動認識のみサポート。固定設定はサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド