# distance

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# distance bgp EBGP IBGP LOCAL`

`(config-router-af)# no distance bgp`

## コマンド説明

（IPv6）IPv6 BGP経路の管理距離（経路選択時の優先度）を経路種別（eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路）ごとに設定する。
no形式で実行した場合は、経路種別ごとの管理距離設定を初期値に戻す。

## パラメーター

`EBGP := <1-255>`
  eBGP経路対する管理距離。初期値は20
`IBGP := <1-255>`
  iBGP経路対する管理距離。初期値は200
`LOCAL := <1-255>`
  ローカル経路（networkコマンドなどでBGP経路表にインポートした経路）に対する管理距離。初期値は200

## 使用例

eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路の管理距離をそれぞれ30、180、190に変更する。

    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# address-family ipv6
    awplus(config-router-af)# distance bgp 30 180 190

eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路の管理距離をそれぞれ初期値の20、200、200に戻す。

    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# address-family ipv6
    awplus(config-router-af)# no distance bgp

## 注意・補足事項

管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IPv6転送表）に登録されない（IPv6パケットの転送には使われない）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド