# map-access vlan vni

モード
  VXLANモード
カテゴリー
  L2スイッチング / VXLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-vxlan)# map-access vlan <1-4094> vni <1-16777216> [flood-list LISTNAME]`

`(config-vxlan)# no map-access vlan <1-4094>`

## コマンド説明

VLANとVNIへのマッピングを作成する。
VLANとVNIは、1対1のマッピングのみ設定可能。
flood-listオプションを指定した場合、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを指定したVNIに参加しているVTEPのみに転送する。
flood-listオプションを指定しない場合は、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットは、すべてのVTEPに転送される。
no形式で実行した場合は、指定したVLANのマッピング設定を削除する。

## パラメーター

`vlan <1-4094>`
  VLAN ID（VID）を指定
`vni <1-16777216>`
  VLANに紐づけるVNIを指定
`flood-list LISTNAME`
  flood-listコマンドで作成したフラッドリストを指定

## 使用例

VLAN「vlan100」とVNI「1000」のマッピングを作成する。

    awplus(config-vxlan)# map-access vlan 100 vni 1000

VLAN「vlan200」とVNI「2000」とフラッドリスト「ListA」のマッピングを作成する。

    awplus(config-vxlan)# map-access vlan 200 vni 2000 flood-list ListA

## 注意・補足事項

リモートVTEPの数とVNIにマッピングされたVLANの数は、掛け合わせて8,192以下になるようにしてください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド