# scada modbus tcp server access

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / MODBUS

## 構文

コマンド構文

`(config)# scada modbus tcp server access {read-only|read-write}`

`(config)# no scada modbus tcp server access`

## コマンド説明

MODBUS TCPサーバーにおいて、クライアントからの読み出し要求だけを許可するか、それとも書き込み（状態変更）要求も許可するかを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では読み出しのみを許可する。

## パラメーター

`read-only`
  読み出しのみ許可
`read-write`
  読み出しと書き込みの両方を許可

## 使用例

MODBUS TCPクライアントからの読み出し要求に加え、書き込み要求も許可するよう設定する。

    awplus(config)# scada modbus tcp server access read-write

MODBUS TCPクライアントからの読み出し要求のみ許可する設定に戻す。

    awplus(config)# no scada modbus tcp server access

## コマンドツリー

## 関連コマンド