# vlan statistics

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# vlan <1-4094> statistics name NAME`

`(config-if)# no vlan statistics name NAME`

## コマンド説明

対象スイッチポートで受信したEthernetフレームのうち、指定したVLANに所属するものの個数とバイト数を、指定した名前の「VLAN統計インスタンス」としてカウントするよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したVLAN統計インスタンスを対象スイッチポートから削除する。
初期設定ではVLAN統計インスタンスは設定されていない。
本コマンドで設定した統計情報はshow vlan statisticsコマンドで確認できる。

## パラメーター

`name NAME`
  VLAN統計インスタンス名
`<1-4094>`
  VLAN ID

## 使用例

タグ付きポート（トランクポート）であるポート1.0.1と1.0.2で受信したVLAN10のフレーム統計情報を「vlan10-data」、VLAN20のフレーム統計情報を「vlan20-data」として収集するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.2
    awplus(config-if)# vlan 10 statistics name vlan10-data
    awplus(config-if)# vlan 20 statistics name vlan20-data

ポート1.0.3で受信したVLAN10のフレームを前の例で設定した「vlan10-data」の統計に含めるよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.3
    awplus(config-if)# vlan 10 statistics name vlan10-data

ポート1.0.1～1.0.3に設定しているVLAN統計インスタンス「vlan10-data」を削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.3
    awplus(config-if)# no vlan statistics name vlan10-data

## 注意・補足事項

本コマンドはスイッチポートに対してのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド