# ip ospf priority

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] priority <0-255>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] priority`

## コマンド説明

対象OSPFインターフェースにおけるルーター優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  OSPFインターフェースのIPアドレス
`<0-255>`
  ルーター優先度。大きいほど優先度が高く、指名ルーター（DR）に選出される可能性が高くなる。優先度が同じときはルーターIDの大きいほうがDRとなる。0はDRになる資格がないことを示す。初期値は1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド