# restart bgp graceful

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`# restart bgp graceful`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）BGPのグレースフルリスタートを実行する。

## 注意・補足事項

グレースフルリスタートを実行するためには、bgp graceful-restartコマンドでリスタートルーターの機能を有効化しておく必要がある。また、neighbor capability graceful-restartコマンド（BGPモード）、neighbor capability graceful-restartコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）で、ピアにグレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知しておく必要もある。
本コマンドを実行すると、BGPの設定がスタートアップコンフィグから読み直される。本コマンドを実行するときは、あらかじめ設定をスタートアップコンフィグに保存しておくこと。

## 関連コマンド