# scada modbus tcp server connection

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / MODBUS

## 構文

コマンド構文

`(config)# scada modbus tcp server connection <1-5>`

`(config)# no scada modbus tcp server connection`

## コマンド説明

MODBUS TCPサーバーに対するクライアントの最大同時接続数を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

## パラメーター

`<1-5>`
  最大同時接続数。初期値は1

## 使用例

MODBUS TCPサーバーへの最大同時接続数を5に変更する。

    awplus(config)# scada modbus tcp server connection 5

MODBUS TCPサーバーへの最大同時接続数を初期値の1に戻す。

    awplus(config)# no scada modbus tcp server connection

## 注意・補足事項

同時接続数を現行値よりも小さく設定した場合は、接続中のクライアントがすべていったん切断される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド