# egress-rate-limit overhead

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# egress-rate-limit overhead <0-127>`

`(config-if)# no egress-rate-limit overhead`

## コマンド説明

対象スイッチポート上で送信レート制限（ポートシェーピングまたはキューシェーピング）を実行するときに考慮すべきオーバーヘッドのサイズを設定する。
（オーバーヘッド＝イーサネットフレームの一部としてはカウントされないフレーム間ギャップとプリアンブル）
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は0（オーバーヘッドを考慮しない）。

## パラメーター

`<0-127>`
  オーバーヘッドサイズ（バイト）。初期値は0

## 使用例

ポート1.0.8において、送信レート制限時に20バイトのオーバーヘッドを考慮するよう設定する。
（20バイトは標準的なフレーム間ギャップ 12バイトとプリアンブル（含：SFD） 8バイトを想定した値）

    awplus(config)# interface port1.0.8
    awplus(config-if)# egress-rate-limit overhead 20

ポート1.0.8のオーバーヘッドサイズ設定を初期値の0バイト（オーバーヘッドを考慮しない設定）に戻す。

    awplus(config)# interface port1.0.8
    awplus(config-if)# no egress-rate-limit overhead

## 注意・補足事項

トランクグループ（saX, poX）に対して本コマンドを実行した場合、オーバーヘッドサイズの設定はトランクグループ全体に対してではなく、メンバーポート単位で適用される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド