# neighbor peer-group(add)

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# [no] neighbor X:X::X:X peer-group GROUPNAME`

## コマンド説明

（IPv6）BGPピアグループに指定したIPv6 BGPピアを追加する。
no形式で実行した場合はBGPピアグループから指定したIPv6 BGPピアを削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名。neighbor peer-group(create)コマンドで作成済み、かつ、neighbor remote-asコマンドで所属AS指定済みのグループ名を指定すること

## 使用例

BGPピアグループINT6（所属AS：65020）にBGPピア2001:db8:2222:10::5と2001:db8:2222:10::8を追加する。

    awplus(config-router)# neighbor INT6 peer-group
    awplus(config-router)# neighbor INT6 remote-as 65020
    awplus(config-router)# address-family ipv6
    awplus(config-router-af)# neighbor INT6 activate
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 peer-group INT6
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::8 peer-group INT6

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめneighbor peer-group(create)コマンドでBGPピアグループ名を定義し、neighbor remote-asコマンドで該当グループの所属ASを指定しておく必要がある。また、neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）で該当グループとのIPv6経路交換を有効化しておく必要もある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド