# platform sync-mc-ops

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform sync-mc-ops`

## コマンド説明

マルチキャストエントリーのハードウェアテーブル登録処理をスタックメンバー間で同期的に行うことを許可する。
no形式で実行した場合は同期的な登録処理を無効にする。
デフォルトは無効。
通常、マルチキャストエントリーの登録処理はパフォーマンス向上のためスタックメンバー間で非同期に行われるが、特定のマルチキャスト環境(※)では、異なるスタックメンバーに接続されたマルチキャスト受信者に対する配信の正確性と整合性を保つため、スタックメンバー間で同期的に登録処理を行うほうが望ましいケースがあり、本コマンドはこの同期処理を許可する。なお、本コマンドを有効にした場合、マルチキャストの配信遅延がおよそ0.1秒発生する。
※本製品においてIGMP join、Leaveの受信が短時間に頻繁に行われる環境

## コマンドツリー

## 関連コマンド