# platform load-balancing

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform load-balancing {ethertype}`

## コマンド説明

リンクアグリゲーションの送出ポート決定アルゴリズムにおいてEthernetタイプ情報を使用するよう設定する。
no形式で実行した場合はEthernetタイプ情報を使用しないよう設定する。
初期設定では、Ethernetタイプを使用して送出ポートを決定する。

## パラメーター

`ethertype`
  L2ヘッダー情報のethertypeやLLCの情報を基にパケットを分散する。デフォルトは有効。

## 使用例

ethertypeのヘッダー情報を使わないよう設定する。

    awplus(config)# no platform load-balancing ethertype

## 注意・補足事項

Ethernetタイプ以外のL2・L3・L4ヘッダー情報は、常に負荷分散アルゴリズムに使用する。
ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、本コマンドの設定とは関係なく、L3ヘッダー情報にのみ基づいて決定される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド