# ip multicast route-limit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip multicast [vrf VRFNAME] route-limit ROUTELIMIT [WARNLIMIT]`

`(config)# no ip multicast [vrf VRFNAME] route-limit`

## コマンド説明

IPマルチキャスト経路表に登録可能なエントリーの最大数を設定する。エントリー数が一定値に達したときに警告メッセージを生成させることもできる。
no形式で実行した場合は、機能を無効化する。
初期設定は無効。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`ROUTELIMIT := <1-2048>`
  マルチキャスト経路エントリー数の最大数
`WARNLIMIT := <1-2048>`
  マルチキャスト経路エントリー数の警告しきい値。最大数以下の値を指定すること

## コマンドツリー

## 関連コマンド